# Tragkraftspritzenanhänger TSA | FFw Stadt Wehlen

# Tragkraftspritzenanhänger (TSA)

← Zurück zur Technik-Übersicht

## Anhängerdaten

- Bezeichnung: Tragkraftspritzenanhänger (TSA)
- Standort: Stadt Wehlen
- Typ: Ziegler TSA SDAH
- Baujahr: Februar 2004

#### Technische Daten

- Maße: L 4,00m | B 1,80m | H 2,00m
- Gesamtgewicht: 1.200 kg
- Details: Verstellbare Zugdeichsel, Heckstützen

#### Feuerwehrtechnische Beladung

Der TSA bildet eine eigenständige taktische Einheit für eine Löschgruppe (1/8). Er führt alles mit, was für einen klassischen Löschangriff benötigt wird.

Herzstück: Tragkraftspritze Magirus (4-Takt-Motor)
Zuverlässige Wasserförderung auch bei langen Einsatzstellen.

- Ausrüstung: 4 Saugschläuche (A), Saugkorb
- Löschmittel: B- und C-Schläuche nach DIN
- Armaturen: Strahlrohre, Verteiler, Standrohr

Die mobile Pumpeneinheit für die Wasserversorgung